<h1><a id="_Toc438457861" name="_Toc438457861">Ausf&uuml;hrung der Anwendung</a></h1>

<h2><a id="_Toc438457862" name="_Toc438457862">Controller/Station verbinden</a></h2>

<p class=MsoNormal>Zuerst muss festgestellt werden, welche Stationen und Controller mit dem Netzwerk verbunden sind. Hierzu &ouml;ffnen Sie mit einem Klick auf das <img border=0 width=19 height=19 id="Imagen 73"
src="html/es/images/image015.jpg">-Symbol das Men&uuml; <b>Controller/Stationen</b> und w&auml;hlen dann mit einem Klick auf <img border=0 width=19 height=19 id="Imagen 74"
src="html/es/images/image016.jpg"> die Option <b>Auffinden</b> aus. Diese Funktion steht nur Benutzern mit Administrator-Rechten zur Verf&uuml;gung. Die Software sucht nun alle Controller, die mit dem Netzwerk verbunden sind, und zeigt sie in einer Liste an, aus der Sie diejenigen Controller ausw&auml;hlen k&ouml;nnen, die hinzugef&uuml;gt werden sollen. Wurden bereits Controller oder Stationen hinzugef&uuml;gt, kann mit der Option <b>Aktualisierung</b> der Status der <b>Controller/Stationen</b> auf der Liste aktualisiert werden.</p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;color:#4F81BD'>&nbsp;</span></p>

<h2><a id="_Toc438457863" name="_Toc438457863">Eine Station ausw&auml;hlen</a></h2>

<p class=MsoNormal>In der Liste <b>Controller/Stationen</b> werden alle Controller und Stationen angezeigt, die zur Anwendung hinzugef&uuml;gt wurden, zusammen mit: </p>

<p class=MsoListParagraphCxSpFirst style='margin-left:35.45pt;text-indent:-18.0pt'><span
style='font-family:Symbol'>· <span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span> einem gr&uuml;nen Symbol <img border=0 width=20 height=19 id="Imagen 76"
src="html/es/images/image017.jpg">, wenn das betreffende Element mit der WebManager-Anwendung verbunden ist,</p>

<p class=MsoListParagraphCxSpLast style='margin-left:35.45pt;text-indent:-18.0pt'><span
style='font-family:Symbol'>· <span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span> einem roten Symbol <img border=0 width=19 height=19 id="Imagen 79"
src="html/es/images/image018.jpg">, wenn zu diesem Zeitpunkt keine Verbindung zum Controller besteht.</p>

<p class=MsoNormal>Wenn ein Controller an das Netzwerk angeschlossen ist, aber als nicht verbunden angezeigt wird, kann die Liste mit der Option &bdquo;Update&ldquo; aktualisiert werden.</p>

<p class=MsoNormal>Wenn ein Controller ausgew&auml;hlt wird, werden in einer Dropdown-Liste die verschiedenen Stationen angezeigt, die damit verbunden sind. Wenn Sie auf eine Station klicken, zeigt die Anwendung den Arbeitsbildschirm mit dem aktuellen Status der Station an.</p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><img border=0 id="Imagen 80" src="html/es/images/image019.jpg"></p>

<h2><a id="_Toc438457864" name="_Toc438457864"><span lang=ES-TRAD>Station im Monitor-Modus</span></a></h2>

<p class=MsoNormal><span lang=ES-TRAD>Die Verbindung zu einer <b>Station</b> wird standardm&auml;&szlig;ig im <b>Monitor-Modus</b> ausgef&uuml;hrt. In diesem Funktionsmodus kann der Benutzer die aktuellen Betriebsparameter ablesen. Au&szlig;erdem werden die Werkzeuge angezeigt, die an den jeweiligen Ports angeschlossen sind, sowie eine Grafik mit der Temperatur bzw. der Leistung des jeweiligen Werkzeugs. </span>Eine <b>&Auml;nderung</b> der Betriebsparameter der Station ist nur im <span lang=ES-TRAD>Steuer-Modus</span> m&ouml;glich. Falls der Benutzer keine Rechte f&uuml;r die Bearbeitung der Stationsparameter besitzt, ist das Symbol <b>Monitor Mode</b> ausgegraut.</p>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><img border=0
width=76 height=22 id="Imagen 81"
src="html/es/images/image020.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img border=0 width=76
height=22 id="Imagen 82" src="html/es/images/image021.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img
border=0 width=76 height=20 id="Imagen 83"
src="html/es/images/image022.jpg"></p>

<p class=MsoNormal>Weitere Informationen &uuml;ber die einzelnen Parameter finden Sie in der Anleitung f&uuml;r Installation und Aktualisierung, die Sie sich gratis von der JBC Website <a href="http://www.jbctools.com">www.jbctools.com</a> herunterladen k&ouml;nnen.</p>

<span style='font-size:9.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'><br clear=all
style='page-break-before:always'></span>

<p class=MsoNormal align=left style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:left'><b><span style='font-size:12.0pt;color:#4F81BD'>&nbsp;</span></b></p>

<h2><a id="_Toc438457865" name="_Toc438457865">Station im Steuer-Modus</a></h2>

<p class=MsoNormal>Nach Auswahl einer Station wird oben an den verschiedenen Men&uuml;s ein Vorh&auml;ngeschloss angezeigt. Damit wird markiert, ob sich die Station im <b>Steuer-Modus</b> befindet oder nicht.  Wenn das Schloss verriegelt <img
border=0 width=19 height=19 id="Imagen 84"
src="html/es/images/image023.jpg"> ist, bedeutet dies, dass der <b>Steuer-Modus</b> abgeschaltet ist, ist dieser Betriebsmodus aktiviert, ist das Schloss offen <img border=0 width=19 height=19
id="Imagen 85" src="html/es/images/image024.jpg"> . Mit einem Klick auf das Symbol k&ouml;nnen Sie den Steuer-Modus ganz einfach aktivieren bzw. deaktivieren. Falls der Benutzer keine Rechte f&uuml;r die Bearbeitung der Stationsparameter besitzt, ist das Symbol <b>Monitor Mode</b> ausgegraut.</p>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><img border=0
width=76 height=22 id="Imagen 86"
src="html/es/images/image020.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img border=0 width=76
height=22 id="Imagen 87" src="html/es/images/image025.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img
border=0 width=76 height=20 id="Imagen 88"
src="html/es/images/image022.jpg"></p>

<p class=MsoNormal>Weitere Informationen &uuml;ber die einzelnen Parameter finden Sie in der Anleitung f&uuml;r Installation und Aktualisierung, die Sie sich gratis von der JBC Website <a href="http://www.jbctools.com">www.jbctools.com</a> herunterladen k&ouml;nnen.</p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>