<h1><a id="_Toc438457861" name="_Toc438457861">Funcionamiento de la aplicación</a></h1>

<h2><a id="_Toc438457862" name="_Toc438457862">Conectar Controladores/Estaciones</a></h2>

<p class=MsoNormal>El primer paso es buscar los controladores y estaciones de
nuestra red. Para ello, despliegue el menú de <b>Controladores/Estaciones</b>
pulsando sobre el icono <img border=0 width=19 height=19 id="Imagen 73"
src="html/es/images/image015.jpg">, y a continuación sobre el
icono <img border=0 width=19 height=19 id="Imagen 74"
src="html/es/images/image016.jpg"> seleccionando la opción de <b>Discover</b>
(Esta utilidad sólo está disponible para usuarios administradores). Esto
realizará una búsqueda de todos los controladores conectados en la red,
mostrándolos en una lista para seleccionar los controladores a añadir. Si ya
se han añadido controladores o estaciones previamente, mediante la opción <b>Actualizar</b>
podemos actualizar el estado de los <b>Controladores/Estaciones</b> de la
lista.</p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;color:#4F81BD'>&nbsp;</span></p>

<h2><a id="_Toc438457863" name="_Toc438457863">Seleccionar una estación</a></h2>

<p class=MsoNormal>En la lista de <b>Controladores/Estaciones</b> se visualizan 
todos los controladores y estaciones añadidos a la aplicación, mostrando: </p>

<p class=MsoListParagraphCxSpFirst style='margin-left:35.45pt;text-indent:-18.0pt'><span
style='font-family:Symbol'>·<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>Un icono verde <img border=0 width=20 height=19 id="Imagen 76"
src="html/es/images/image017.jpg"> si está conectado a la
aplicación Web Manager</p>

<p class=MsoListParagraphCxSpLast style='margin-left:35.45pt;text-indent:-18.0pt'><span
style='font-family:Symbol'>·<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</span></span>Un icono rojo <img border=0 width=19 height=19 id="Imagen 79"
src="html/es/images/image018.jpg"> si no existe comunicación con
ese controlador en ese momento</p>

<p class=MsoNormal>Si un controlador está conectado a la red y aparece como
desconectado, se puede llevar a cabo una actualización de la lista mediante la
opción Actualizar.</p>

<p class=MsoNormal>Al seleccionar un controlador se despliega un menú donde se
muestran las diferentes estaciones conectadas a él. Al hacer clic sobre una 
estación, la aplicación nos mostrará la pantalla de trabajo
con el estado actual de la estación.</p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><img border=0 id="Imagen 80" src="html/es/images/image019.jpg"></p>

<h2><a id="_Toc438457864" name="_Toc438457864"><span lang=ES-TRAD>Estación en Modo Monitor</span></a></h2>

<p class=MsoNormal><span lang=ES-TRAD>La conexión con una <b>Estación</b> se
realiza por omiión en <b>Modo Monitor</b>. En este modo se pueden visualizar
los parámetros de funcionamiento actuales, las herramientas conectadas a los
diferentes puertos, así como graficar la temperatura y/o potencia de cada una
de las herramientas. El cambio de los</span> parámetros de funcionamiento de
la estación sólo está disponible en <b>Modo Control</b>. Si el perfil de
usuario no permite la edición de ciertos parámetros de la estación, el icono de <b>Modo
Monitor</b>, aparecerá en gris.</p>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><img border=0
width=76 height=22 id="Imagen 81"
src="html/es/images/image020.jpg">     <img border=0 width=76
height=22 id="Imagen 82" src="html/es/images/image021.jpg">     <img
border=0 width=76 height=20 id="Imagen 83"
src="html/es/images/image022.jpg"></p>

<p class=MsoNormal>Para más información sobre los diferentes parámetros, 
consulte el manual de la estación disponible de manera gratuita en la página
web de JBC <a href="http://www.jbctools.com">www.jbctools.com</a></p>

<span style='font-size:9.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'><br clear=all
style='page-break-before:always'>
</span>

<p class=MsoNormal align=left style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:left'><b><span style='font-size:12.0pt;color:#4F81BD'>&nbsp;</span></b></p>

<h2><a id="_Toc438457865" name="_Toc438457865">Estación en Modo Control</a></h2>

<p class=MsoNormal>Una vez seleccionada una estación, en la parte superior de
los diferentes menús, aparece un icono en forma de candado que muestra el
estado del <b>Modo Control</b> de la estación. Si el icono aparece cerrado <img
border=0 width=19 height=19 id="Imagen 84"
src="html/es/images/image023.jpg"> el <b>Modo Control</b> está
desactivado, de lo contrario aparece abierto <img border=0 width=19 height=19
id="Imagen 85" src="html/es/images/image024.jpg">. Para
activar/desactivar el control, sólo hay que pulsar sobre el icono. Si el perfil
de usuario no permite la edición de ciertos parámetros de la estación, el icono
de <b>Modo Monitor</b>, aparecerá en gris.</p>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><img border=0
width=76 height=22 id="Imagen 86"
src="html/es/images/image020.jpg">     <img border=0 width=76
height=22 id="Imagen 87" src="html/es/images/image025.jpg">     <img
border=0 width=76 height=20 id="Imagen 88"
src="html/es/images/image022.jpg"></p>

<p class=MsoNormal>Para más información sobre los diferentes parámetros, 
consulte el manual de RemoteManager disponible de manera gratuita en la página
web de JBC <a href="http://www.jbctools.com">www.jbctools.com</a></p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>